J-LinK-OB使用说明

1、使用之前，先连接 4pin排线，再连接USB线（供电3.3V）

2、使用结束，先断开USB线，再断开4pin排线

3、使用本仿真器不需要连接另外的3.3V电源，本仿真器可给开发板供电3.3V

（如果不按照以上顺序操作，可能会导致仿真器和开发板的指示灯熄灭，导致不能正常使用。但按照以上操作后，可以恢复正常。）

注意（对外供电问题）：

1、J-LinK-OB对外供电是3.3V/200mA，外部开发板必须是3.3V系统才可用此供电，如果外部开发板是5V供电，请注意此处不能用J-LinK-OB对开发板供电，需要把提供的4根排线的黄色电源线（VCC）断开，然后开发板在接入外部5V电源，如果黄色电源线（VCC）不断开，会导致电源倒流烧损J-LinK-OB仿真器。